<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="76" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="0" x2="76" y2="106" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="106" x2="0" y2="106" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="106" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>7</text>
<text>FOLLOW PINOUT OF LTP747</text>
<text>5X7 CATHODE ROW</text>
<text>BERZERKULA.ORG</text>
<text>V1</text>
<text>COL1</text>
<text>ROW3</text>
<text>COL2</text>
<text>ROW5</text>
<text>ROW6</text>
<text>ROW7</text>
<text>COL4</text>
<text>COL5</text>
<text>ROW4</text>
<text>COL3</text>
<text>ROW2</text>
<text>ROW1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED10MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
10 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X11">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED2" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED3" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED4" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED5" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED6" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED7" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED8" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED9" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED10" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED11" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED12" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED13" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED14" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED15" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED16" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED17" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED18" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED19" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED20" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED21" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED22" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED23" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED24" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED25" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED26" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED27" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED28" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED29" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED30" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X11" value="BOTTOM"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X11" value="TOP"/>
<element name="LED31" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED32" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED33" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED34" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
<element name="LED35" library="led" package="LED10MM" value="RED"/>
</elements>
<signals>
<signal name="ROW1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="ROW2">
<contactref element="LED10" pad="K"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="LED9" pad="K"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ROW3">
<contactref element="LED15" pad="K"/>
<contactref element="LED11" pad="K"/>
<contactref element="LED12" pad="K"/>
<contactref element="LED13" pad="K"/>
<contactref element="LED14" pad="K"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ROW5">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="LED25" pad="K"/>
<contactref element="LED21" pad="K"/>
<contactref element="LED22" pad="K"/>
<contactref element="LED23" pad="K"/>
<contactref element="LED24" pad="K"/>
</signal>
<signal name="ROW6">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="LED30" pad="K"/>
<contactref element="LED26" pad="K"/>
<contactref element="LED27" pad="K"/>
<contactref element="LED28" pad="K"/>
<contactref element="LED29" pad="K"/>
</signal>
<signal name="ROW7">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="LED35" pad="K"/>
<contactref element="LED31" pad="K"/>
<contactref element="LED32" pad="K"/>
<contactref element="LED33" pad="K"/>
<contactref element="LED34" pad="K"/>
</signal>
<signal name="COL1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
<contactref element="LED21" pad="A"/>
<contactref element="LED26" pad="A"/>
<contactref element="LED31" pad="A"/>
</signal>
<signal name="COL2">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
<contactref element="LED17" pad="A"/>
<contactref element="LED22" pad="A"/>
<contactref element="LED27" pad="A"/>
<contactref element="LED32" pad="A"/>
</signal>
<signal name="COL3">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
<contactref element="LED18" pad="A"/>
<contactref element="LED23" pad="A"/>
<contactref element="LED28" pad="A"/>
<contactref element="LED33" pad="A"/>
</signal>
<signal name="COL4">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="LED14" pad="A"/>
<contactref element="LED19" pad="A"/>
<contactref element="LED24" pad="A"/>
<contactref element="LED29" pad="A"/>
<contactref element="LED34" pad="A"/>
</signal>
<signal name="COL5">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
<contactref element="LED15" pad="A"/>
<contactref element="LED20" pad="A"/>
<contactref element="LED25" pad="A"/>
<contactref element="LED30" pad="A"/>
<contactref element="LED35" pad="A"/>
</signal>
<signal name="ROW4">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="LED20" pad="K"/>
<contactref element="LED16" pad="K"/>
<contactref element="LED17" pad="K"/>
<contactref element="LED18" pad="K"/>
<contactref element="LED19" pad="K"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
