<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="76" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="0" x2="76" y2="106.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="106.55" x2="0" y2="106.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="106.55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>BERZERKULA.ORG</text>
<text>DIGIT1 - PASSTHROUGH</text>
<text>MICRO_DOUT</text>
<text>+3V3</text>
<text>GND</text>
<text>DOUT</text>
<text>!CS</text>
<text>CLK</text>
<text>MICRO_DOUT</text>
<text>O23</text>
<text>O22</text>
<text>O21</text>
<text>O20</text>
<text>O19</text>
<text>O18</text>
<text>O17</text>
<text>O16</text>
<text>O15</text>
<text>O14</text>
<text>O13</text>
<text>O12</text>
<text>O11</text>
<text>O10</text>
<text>O9</text>
<text>O8</text>
<text>O7</text>
<text>O6</text>
<text>O5</text>
<text>O4</text>
<text>O3</text>
<text>O2</text>
<text>O1</text>
<text>O0</text>
<text>!CS</text>
<text>CLK</text>
<text>DOUT</text>
<text>GND</text>
<text>+3V3</text>
<text>CR5</text>
<text>CR7</text>
<text>AC2</text>
<text>AC3</text>
<text>CR4</text>
<text>AC5</text>
<text>CR6</text>
<text>CR3</text>
<text>CR1</text>
<text>AC4</text>
<text>AC3</text>
<text>CR4</text>
<text>AC1</text>
<text>CR2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA10-1W">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA20-1W">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE10W">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE20W">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE13">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA10-1W" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA20-1W" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lsta" package="FE10W" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lsta" package="FE20W" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lsta" package="FE13" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV6" library="con-lsta" package="FE13" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,2" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!CS">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="O0">
<contactref element="SV5" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="O1">
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="O2">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="O3">
<contactref element="SV6" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="O4">
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="O5">
<contactref element="SV6" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="O6">
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="O7">
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="O8">
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="O9">
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="O10">
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="O11">
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="O12">
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="O13">
<contactref element="SV4" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="O14">
<contactref element="SV4" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="O15">
<contactref element="SV4" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="O16">
<contactref element="SV4" pad="12"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="O17">
<contactref element="SV4" pad="13"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="O18">
<contactref element="SV4" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="O19">
<contactref element="SV4" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="O20">
<contactref element="SV4" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="16"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="O21">
<contactref element="SV4" pad="17"/>
<contactref element="SV2" pad="17"/>
<contactref element="SV6" pad="7"/>
<contactref element="SV5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="O22">
<contactref element="SV4" pad="18"/>
<contactref element="SV2" pad="18"/>
<contactref element="SV5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="O23">
<contactref element="SV4" pad="19"/>
<contactref element="SV2" pad="19"/>
<contactref element="SV6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MICRO_DOUT">
<contactref element="SV2" pad="20"/>
<contactref element="SV4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
