<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="76" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="0" x2="76" y2="106" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="106" x2="0" y2="106" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="106" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>BERZERKULA.ORG</text>
<text>DIGIT2 - PASSTHROUGH</text>
<text>MICRO_DOUT</text>
<text>+3V3</text>
<text>GND</text>
<text>DOUT</text>
<text>!CS</text>
<text>CLK</text>
<text>MICRO_DOUT</text>
<text>O23</text>
<text>O22</text>
<text>O21</text>
<text>O20</text>
<text>O19</text>
<text>O13</text>
<text>O12</text>
<text>O11</text>
<text>O10</text>
<text>O9</text>
<text>O8</text>
<text>O7</text>
<text>!CS</text>
<text>CLK</text>
<text>DOUT</text>
<text>GND</text>
<text>+3V3</text>
<text>1</text>
<text>7</text>
<text>CR5</text>
<text>CR7</text>
<text>AC2</text>
<text>CR4</text>
<text>AC5</text>
<text>CR6</text>
<text>CR3</text>
<text>CR1</text>
<text>AC4</text>
<text>AC3</text>
<text>AC1</text>
<text>CR2</text>
<text>DIGIT2 - PASSTHROUGH</text>
<text>O23</text>
<text>O22</text>
<text>O21</text>
<text>O20</text>
<text>O19</text>
<text>O13</text>
<text>O12</text>
<text>O11</text>
<text>O10</text>
<text>O9</text>
<text>O8</text>
<text>O7</text>
<text>O14</text>
<text>O15</text>
<text>O16</text>
<text>O17</text>
<text>O18</text>
</plain>
<libraries>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X30">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X11">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV5" library="pinhead" package="1X11" value="T"/>
<element name="SV6" library="pinhead" package="1X11" value="B"/>
<element name="U$1" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X30" value="RIGHT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X30" value="LEFT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="O19">
<contactref element="JP2" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="O20">
<contactref element="JP2" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="O21">
<contactref element="JP2" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="O22">
<contactref element="JP2" pad="28"/>
<contactref element="JP1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="O23">
<contactref element="JP2" pad="29"/>
<contactref element="JP1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!CS">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="O7">
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="O8">
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="O9">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="SV6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="O10">
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="SV5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="O11">
<contactref element="JP2" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="SV6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="O12">
<contactref element="JP2" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="SV6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="O13">
<contactref element="JP2" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
<contactref element="SV6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="O14">
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="O15">
<contactref element="JP1" pad="21"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="O16">
<contactref element="JP1" pad="22"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="O17">
<contactref element="JP1" pad="23"/>
<contactref element="SV5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="O18">
<contactref element="JP1" pad="24"/>
<contactref element="SV5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MICRO_DOUT">
<contactref element="JP2" pad="30"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
