<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="89.642" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="89.642" y1="0" x2="89.515" y2="121.717" width="0" layer="20"/>
<wire x1="89.515" y1="121.717" x2="-0.127" y2="121.717" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.127" y1="121.717" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>BERZERKULA.ORG</text>
<text>BIG CLOCK</text>
<text>V1</text>
<text>GSCLK</text>
<text>BLANK</text>
<text>XLAT</text>
<text>SCLK</text>
<text>SIN</text>
<text>SOUT</text>
<text>SCLK</text>
<text>XLAT</text>
<text>BLANK</text>
<text>GSCLK</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>+9V</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>+9V</text>
<text>+9V</text>
<text>E</text>
<text>D</text>
<text>C</text>
<text>DP</text>
<text>G</text>
<text>F</text>
<text>+9V</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>PASSTHROUGH
2ND DIGIT FOR TLC5940</text>
<text>A_IN</text>
<text>B_IN</text>
<text>C_IN</text>
<text>D_IN</text>
<text>E_IN</text>
<text>F_IN</text>
<text>G_IN</text>
<text>DP_IN</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X09">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X09" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X09" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X16" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,2" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A_IN">
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="B_IN">
<contactref element="JP4" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="C_IN">
<contactref element="JP4" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D_IN">
<contactref element="JP4" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="E_IN">
<contactref element="JP4" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="F_IN">
<contactref element="JP4" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="G_IN">
<contactref element="JP4" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DP_IN">
<contactref element="JP4" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SOUT">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XLAT">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BLANK">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GSCLK">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
