<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="15.24" x2="1.27" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="2.54" x2="2.54" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="1.27" x2="13.951665625" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.951665625" y1="1.27" x2="15.221665625" y2="2.53920625" width="0" layer="20" curve="89.96419"/>
<wire x1="15.221665625" y1="2.53920625" x2="15.23833125" y2="15.2384125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.23833125" y1="15.2384125" x2="13.96833125" y2="16.51" width="0" layer="20" curve="90.075144"/>
<wire x1="13.96833125" y1="16.51" x2="2.54" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="16.51" x2="1.27" y2="15.24" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>DIP4 BKOUT</text>
<text>COMMON</text>
<text>DIP4 BKOUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DIP1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIP2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIP3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIP4" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NDIP1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NDIP2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NDIP3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NDIP4" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NEG1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ODIP1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ODIP2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ODIP3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ODIP4" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POS1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN4" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN5" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="64"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="NEG1" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="POS1" pad="1"/>
<contactref element="NDIP1" pad="1"/>
<contactref element="NDIP2" pad="1"/>
<contactref element="NDIP3" pad="1"/>
<contactref element="NDIP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="DIP4" pad="1"/>
<contactref element="RN5" pad="1"/>
<contactref element="ODIP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="DIP3" pad="1"/>
<contactref element="RN4" pad="1"/>
<contactref element="ODIP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="DIP2" pad="1"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
<contactref element="ODIP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="DIP1" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="ODIP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
