<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.81" y1="0" x2="33.96" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="0" x2="33.96" y2="46.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="46.98" x2="3.81" y2="46.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="46.98" x2="3.81" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="E2-5" value="10uF"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="E2-5" value="10uF"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value="470"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="0204/7" value="100K"/>
<element name="R3" library="adafruit" package="0204/7" value="100K"/>
<element name="R4" library="adafruit" package="0204/7" value="470"/>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92" value="2N3904"/>
<element name="T2" library="transistor" package="TO92" value="2N3904"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
