<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL18">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LM3916">
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="RHI" direction="pas"/>
<pin name="REFOUT" direction="pas"/>
<pin name="REFADJ" direction="pas"/>
<pin name="RLO" direction="pas"/>
<pin name="MODE" direction="pwr"/>
<pin name="SIGIN" direction="in"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="LED1" direction="out"/>
<pin name="LED2" direction="out"/>
<pin name="LED3" direction="out"/>
<pin name="LED4" direction="out"/>
<pin name="LED5" direction="out"/>
<pin name="LED6" direction="out"/>
<pin name="LED7" direction="out"/>
<pin name="LED8" direction="out"/>
<pin name="LED9" direction="out"/>
<pin name="LED10" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LM3916" prefix="U" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM3916"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="LED1" pad="LED1"/>
<connect gate="G$1" pin="LED10" pad="LED10"/>
<connect gate="G$1" pin="LED2" pad="LED2"/>
<connect gate="G$1" pin="LED3" pad="LED3"/>
<connect gate="G$1" pin="LED4" pad="LED4"/>
<connect gate="G$1" pin="LED5" pad="LED5"/>
<connect gate="G$1" pin="LED6" pad="LED6"/>
<connect gate="G$1" pin="LED7" pad="LED7"/>
<connect gate="G$1" pin="LED8" pad="LED8"/>
<connect gate="G$1" pin="LED9" pad="LED9"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="MODE"/>
<connect gate="G$1" pin="REFADJ" pad="REFADJ"/>
<connect gate="G$1" pin="REFOUT" pad="REFOUT"/>
<connect gate="G$1" pin="RHI" pad="RHI"/>
<connect gate="G$1" pin="RLO" pad="RLO"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGIN" pad="SIG"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="V+"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="V-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
