<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;5x7 Dot Matrix Devices&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL12-57MATRIX">
<description>&lt;h3&gt;Jameco CS-5704HJ 5x7 DOT MATRIX DISPLAY&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;
&lt;h4&gt;Features:&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;0.7" (17.2mm) matrix height&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Case: mold type&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;5 x 7 array with X - Y select&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;57041 - Column Cathode, Row Anode&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Source Documentation:&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href="https://datasheet.octopart.com/CS-5704H-Jameco-Valuepro-datasheet-7283224.pdf"&gt;CS-5704H Datasheet&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="76_2MM_14PIN">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CS5704H-DIL12">
<pin name="R1"/>
<pin name="R2"/>
<pin name="R3"/>
<pin name="R4"/>
<pin name="R5"/>
<pin name="R6"/>
<pin name="R7"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="C3"/>
<pin name="C4"/>
<pin name="C5"/>
</symbol>
<symbol name="LTP4057">
<pin name="R1"/>
<pin name="R2"/>
<pin name="R3"/>
<pin name="R4"/>
<pin name="R5"/>
<pin name="R6"/>
<pin name="R7"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="C3"/>
<pin name="C4"/>
<pin name="C5"/>
<pin name="C3@11"/>
<pin name="R4@12"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CS5704HJ" prefix="DIGIT">
<description>&lt;h3&gt;Jameco CS-5704HJ 5x7 DOT MATRIX DISPLAY&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;
&lt;h4&gt;Features:&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;0.7" (17.2mm) matrix height&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Case: mold type&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;5 x 7 array with X - Y select&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;57041 - Column Cathode, Row Anode&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Source Documentation:&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href="https://datasheet.octopart.com/CS-5704H-Jameco-Valuepro-datasheet-7283224.pdf"&gt;CS-5704H Datasheet&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CS5704H-DIL12"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL12-57MATRIX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="R3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="R4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="R5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R7" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LTP4057" prefix="DIGIT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LTP4057"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="76_2MM_14PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="C3@11" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="C5" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="R3" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="R4" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="R4@12" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="R5" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="R6" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="R7" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
