<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;5x7 Dot Matrix Devices&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL12-57MATRIX">
<description>&lt;h3&gt;Jameco CS-5704HJ 5x7 DOT MATRIX DISPLAY&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;
&lt;h4&gt;Features:&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;0.7" (17.2mm) matrix height&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Case: mold type&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;5 x 7 array with X - Y select&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;57041 - Column Cathode, Row Anode&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Source Documentation:&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href="https://datasheet.octopart.com/CS-5704H-Jameco-Valuepro-datasheet-7283224.pdf"&gt;CS-5704H Datasheet&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="76_2MM_14PIN">
</package>
<package name="38_1MM_28PIN">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CS5704H-DIL12">
<pin name="R1"/>
<pin name="R2"/>
<pin name="R3"/>
<pin name="R4"/>
<pin name="R5"/>
<pin name="R6"/>
<pin name="R7"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="C3"/>
<pin name="C4"/>
<pin name="C5"/>
</symbol>
<symbol name="LTP4057">
<pin name="R1"/>
<pin name="R2"/>
<pin name="R3"/>
<pin name="R4"/>
<pin name="R5"/>
<pin name="R6"/>
<pin name="R7"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="C3"/>
<pin name="C4"/>
<pin name="C5"/>
<pin name="C3@11"/>
<pin name="R4@12"/>
</symbol>
<symbol name="LTP2657">
<pin name="GAC1" direction="out"/>
<pin name="ROAC1" direction="out"/>
<pin name="GCR7" direction="out"/>
<pin name="ROCR7" direction="out"/>
<pin name="GAC2" direction="out"/>
<pin name="ROAC2" direction="out"/>
<pin name="GAC3" direction="out"/>
<pin name="ROAC3" direction="out"/>
<pin name="GCR5" direction="out"/>
<pin name="ROCR5" direction="out"/>
<pin name="GCR4" direction="out"/>
<pin name="ROCR4" direction="out"/>
<pin name="GCR6" direction="out"/>
<pin name="ROCR6" direction="out"/>
<pin name="GAC5" direction="out"/>
<pin name="ROAC5" direction="out"/>
<pin name="GCR1" direction="out"/>
<pin name="ROCR1" direction="out"/>
<pin name="GAC4" direction="out"/>
<pin name="ROAC4" direction="out"/>
<pin name="GAC3@21" direction="out"/>
<pin name="ROAC3@22" direction="out"/>
<pin name="GCR3" direction="out"/>
<pin name="ROCR3" direction="out"/>
<pin name="GCR4@25" direction="out"/>
<pin name="ROCR4@26" direction="out"/>
<pin name="GCR2" direction="out"/>
<pin name="ROCR2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="LTP747">
<pin name="R1"/>
<pin name="R2"/>
<pin name="R3"/>
<pin name="R4"/>
<pin name="R5"/>
<pin name="R6"/>
<pin name="R7"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="C3"/>
<pin name="C4"/>
<pin name="C5"/>
</symbol>
<symbol name="LTP757">
<pin name="R1"/>
<pin name="R2"/>
<pin name="R3"/>
<pin name="R4"/>
<pin name="R5"/>
<pin name="R6"/>
<pin name="R7"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="C3"/>
<pin name="C4"/>
<pin name="C5"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CS5704HJ" prefix="DIGIT">
<description>&lt;h3&gt;LITE-ON P747KR 5x7 DOT MATRIX DISPLAY&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;
&lt;h4&gt;Features:&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;0.7" (17.2mm) matrix height&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;CONTINUOUS UNIFORM SEGMENTS&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;LOW POWER REQUIREMENT&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Column Cathode, Row Anode&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;EXCELLENT CHARACTER APPEARANCE&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;HIGH BIRGHTNESS &amp; HIGH CONTRAST&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;WIDE VIEWING ANGLE&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;SOLID STATE RELIABILITY&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Source Documentation:&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href="https://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS30-2000-064/P747KR.pdf"&gt;P747KR Datasheet&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CS5704H-DIL12"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL12-57MATRIX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="R3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="R4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="R5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R7" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LTP4057" prefix="DIGIT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LTP4057"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="76_2MM_14PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="C3@11" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="C5" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="R3" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="R4" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="R4@12" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="R5" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="R6" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="R7" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LTP2657AA" prefix="DIGIT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LTP2657"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="38_1MM_28PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GAC1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="GAC2" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="GAC3" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="GAC3@21" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="GAC4" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="GAC5" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="GCR1" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="GCR2" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="GCR3" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="GCR4" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="GCR4@25" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="GCR5" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="GCR6" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="GCR7" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="ROAC1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="ROAC2" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="ROAC3" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="ROAC3@22" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="ROAC4" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="ROAC5" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="ROCR1" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="ROCR2" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="ROCR3" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="ROCR4" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="ROCR4@26" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="ROCR5" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="ROCR6" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="ROCR7" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LTP747" prefix="DIGIT">
<description>&lt;h3&gt;LITE-ON LTP-747 5x7 DOT MATRIX DISPLAY&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;
&lt;h4&gt;Features:&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;0.7" (17.2mm) matrix height&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Case: mold type&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;5 x 7 array with X - Y select&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Cathode Row / Anode Column&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Source Documentation:&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href="https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Lite-On%20PDFs/LTP-747,%20757%20Series.pdf"&gt;LTP-747/757 Series Datasheet&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LTP747"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL12-57MATRIX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="R3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="R4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="R5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="R6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R7" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LTP757" prefix="DIGIT">
<description>&lt;h3&gt;LITE-ON LTP-757 5x7 DOT MATRIX DISPLAY&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;
&lt;h4&gt;Features:&lt;/h4&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;0.7" (17.2mm) matrix height&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Case: mold type&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;5 x 7 array with X - Y select&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Cathode Column / Anode Row&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Source Documentation:&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href="https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Lite-On%20PDFs/LTP-747,%20757%20Series.pdf"&gt;LTP-747/757 Series Datasheet&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LTP747"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL12-57MATRIX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="R3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="R4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="R5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="R6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R7" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
