<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IN28J60">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="!CS!" direction="in"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="!RST!" direction="in"/>
<pin name="!INT!" direction="out"/>
<pin name="VAUX"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="SCK" direction="in"/>
<pin name="SDO" direction="out"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="POE-1" direction="out"/>
<pin name="POE-2" direction="out"/>
<pin name="POE+1" direction="out"/>
<pin name="POE+2" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="IN28J60" prefix="ETH">
<description>Stand-alone Ethernet Controller Module</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IN28J60"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS!" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT!" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST!" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="POE+1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="POE+2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="POE-1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="POE-2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VAUX" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
