<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Fairchild BSS138 Field Effect Transistor&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Version 1.0&lt;br&gt;
&amp;copy; 2015 Samuel Lourenço</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23 Plastic Small Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="N-MOSFET">
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BSS138" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;BSS138&lt;/b&gt; N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.fairchildsemi.com/datasheets/BS/BSS138.pdf"&gt;http://www.fairchildsemi.com/datasheets/BS/BSS138.pdf&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="N-MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="Fairchild"/>
<attribute name="MPN" value="BSS138"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9845330"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="67R2009"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
