<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;National Semiconductor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;THIS LIBRARY IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED.&lt;br&gt;
USE AT YOUR OWN RISK!&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Copyright (C) 2008, Bob Starr&lt;br&gt; http://www.bobstarr.net&lt;br&gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSSOP16-MXA16A">
<description>&lt;b&gt;TSSOP16&lt;/b&gt; - MXA16A Package&lt;p&gt;
Exposed pad variation</description>
</package>
<package name="MSOP10">
<description>&lt;b&gt;10-Lead microSOIC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(RM-10) 10-µSOIC</description>
</package>
<package name="SC70-5L">
<description>&lt;b&gt;SC-70 Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PSOP8">
<description>8-Lead Plastic PSOP-8&lt;p&gt;
NS Package Number MRA08B</description>
</package>
<package name="TO263-5">
<description>&lt;b&gt;TO-263&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220-5">
<description>&lt;b&gt;TO-220-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5 Lead Staggered, T05D</description>
</package>
<package name="TO263-7">
<description>TO-263&lt;p&gt;
7-Lead Plastic THIN Package&lt;p&gt;
1.27mm lead pitch, NS Package Number TJ7A</description>
</package>
<package name="LLP8-3X3">
<description>8-Pin LLP (3x3mm body)&lt;p&gt;
NS Package Number SDA08A</description>
</package>
<package name="MSOP08">
<description>&lt;b&gt;Mini Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSOP08-EP">
<description>&lt;b&gt;Mini Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
exposed pad</description>
</package>
<package name="LLP8-4X4">
<description>8-Pin LLP (4x4mm body)&lt;p&gt;
NS Package Number SDC08A</description>
</package>
<package name="TO263-3">
<description>&lt;b&gt;TO-263 Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D2PAK">
<description>&lt;b&gt;SMD D2PAK&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LLP6-3X3">
<description>6-Pin LLP (3x3mm body)&lt;p&gt;
NS Package Number SDE06A</description>
</package>
<package name="SOT223-5">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5 lead</description>
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220-5KC">
<description>&lt;b&gt;TO-220-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5 Lead Inline, KC (R-PSFM-T5)</description>
</package>
<package name="TO220-V">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Vertical Mount</description>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LM25575">
<pin name="VCC" direction="out"/>
<pin name="SD" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="sup"/>
<pin name="SYNC" direction="pas"/>
<pin name="COMP" direction="pas"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
<pin name="RT" direction="pas"/>
<pin name="RAMP" direction="pas"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="SS" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
<pin name="IS" direction="pas"/>
<pin name="SW" direction="pas"/>
<pin name="PRE" direction="pas"/>
<pin name="BST" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM20">
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VO" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LM3526-H">
<pin name="ENA" direction="in"/>
<pin name="FLAG-A" direction="out"/>
<pin name="FLAG-B" direction="out"/>
<pin name="ENB" direction="in"/>
<pin name="OUTA" direction="out"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUTB" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="LM3526-L">
<pin name="!ENA!" direction="in"/>
<pin name="FLAG-A" direction="out"/>
<pin name="FLAG-B" direction="out"/>
<pin name="!ENB!" direction="in"/>
<pin name="OUTA" direction="out"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUTB" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="LM26-D">
<pin name="HYST" direction="in"/>
<pin name="US" direction="oc"/>
<pin name="VTEMP" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LM26-B">
<pin name="HYST" direction="in"/>
<pin name="!US!" direction="oc"/>
<pin name="VTEMP" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LM26-A">
<pin name="HYST" direction="in"/>
<pin name="!OS!" direction="oc"/>
<pin name="VTEMP" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LM2675">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="CB" direction="pas"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSW" direction="pas"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LM22675">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="EN" direction="pas"/>
<pin name="SW" direction="out"/>
<pin name="BOOT" direction="pas"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM2585T">
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="COMP" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="SW" direction="out"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM2585S">
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="COMP" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="SW" direction="out"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="GND@6" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM2733">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="!SHDN!" direction="in"/>
<pin name="SW" direction="pas"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LM22678">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="EN" direction="pas"/>
<pin name="SW" direction="out"/>
<pin name="BOOT" direction="pas"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM22676">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="EN" direction="pas"/>
<pin name="SW" direction="out"/>
<pin name="BOOT" direction="pas"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LMV112">
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="EN1" direction="in"/>
<pin name="EN2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM25085A">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="RT" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="out"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="PGATE" direction="out"/>
<pin name="ISEN" direction="in"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM5107">
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="HI" direction="in"/>
<pin name="LI" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="LO" direction="out"/>
<pin name="HS" direction="out"/>
<pin name="HB" direction="out"/>
<pin name="HO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="LM2937">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="GND@4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM3916">
<pin name="RHI" direction="in"/>
<pin name="L10" direction="out"/>
<pin name="REFADJ" direction="in"/>
<pin name="L9" direction="out"/>
<pin name="REFOUT" direction="out"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="RLO" direction="in"/>
<pin name="SIG" direction="in"/>
<pin name="L8" direction="out"/>
<pin name="L7" direction="out"/>
<pin name="L6" direction="out"/>
<pin name="L5" direction="out"/>
<pin name="L4" direction="out"/>
<pin name="L3" direction="out"/>
<pin name="L2" direction="out"/>
<pin name="L1" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LP2954IS">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="GND@4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM2596T">
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="!ON!/OFF" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM2596S">
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="!ON!/OFF" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="GND@6" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM3478">
<pin name="ISEN" direction="in"/>
<pin name="COMP" direction="in"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
<pin name="DR" direction="out"/>
<pin name="FA/SD" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LM2674">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="CB" direction="pas"/>
<pin name="ON/!OFF!" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VSW" direction="pas"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM2622">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="!SHDN!" direction="pas"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="FSLCT" direction="in"/>
<pin name="SW" direction="pas"/>
<pin name="VC" direction="pas"/>
<pin name="SS" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM3224">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="!SHDN!" direction="pas"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="FSLCT" direction="in"/>
<pin name="SW" direction="pas"/>
<pin name="VC" direction="pas"/>
<pin name="SS" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM3103">
<pin name="VIN@1" direction="in"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="EN" direction="pas"/>
<pin name="BST" direction="in"/>
<pin name="RON" direction="in"/>
<pin name="FB" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="SW@3" direction="pas"/>
<pin name="VIN@2" direction="in"/>
<pin name="SS" direction="pas"/>
<pin name="SW@4" direction="pas"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@15" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@16" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LM3488">
<pin name="ISEN" direction="in"/>
<pin name="COMP" direction="in"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
<pin name="DR" direction="out"/>
<pin name="FA/SYNC/SD" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LP38690SD-ADJ">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@6" direction="in"/>
<pin name="VIN@1" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LP38692SD-ADJ">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@6" direction="in"/>
<pin name="VIN@1" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LP38692MP-ADJ">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LM34">
<pin name="VS" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LM2941">
<pin name="!ON!/OFF" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="ADJ" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM628">
<pin name="/CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/IN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/PS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/RD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/RST" direction="in" function="dot"/>
<pin name="/WR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="DAC0" direction="out"/>
<pin name="DAC1" direction="out"/>
<pin name="DAC2" direction="out"/>
<pin name="DAC3" direction="out"/>
<pin name="DAC4" direction="out"/>
<pin name="DAC5" direction="out"/>
<pin name="DAC6" direction="out"/>
<pin name="DAC7" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="HI" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LM25575" prefix="U">
<description>SIMPLE SWITCHER® 42V, 1.5A Step-Down Switching</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM25575"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP16-MXA16A">
<connects>
<connect gate="G(" pin="AGND" pad="9"/>
<connect gate="G(" pin="BST" pad="16"/>
<connect gate="G(" pin="COMP" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="IS" pad="13"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="11"/>
<connect gate="G(" pin="PGND" pad="12"/>
<connect gate="G(" pin="PRE" pad="15"/>
<connect gate="G(" pin="RAMP" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="RT" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="SD" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="SS" pad="10"/>
<connect gate="G(" pin="SW" pad="14"/>
<connect gate="G(" pin="SYNC" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM20" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;TEMP SENSOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2.4V, 10?A, SC70</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM20"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SC70-5L">
<connects>
<connect gate="G(" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="GND@5" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="V+" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="VO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM3526-H" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;Dual Port USB Power Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
with over-current protection</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM3526-H"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="ENA" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="ENB" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="FLAG-A" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="FLAG-B" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="OUTA" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="OUTB" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM3526-L" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;Dual Port USB Power Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
with over-current protection</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM3526-L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="!ENA!" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="!ENB!" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="FLAG-A" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="FLAG-B" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="OUTA" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="OUTB" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM26-D" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;Digital Factory Preset Thermostat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Push Pull Output</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM26-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5">
<connects>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="HYST" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="US" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="V+" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="VTEMP" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM26-B" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;Digital Factory Preset Thermostat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Open Drain Output</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM26-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5">
<connects>
<connect gate="G(" pin="!US!" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="HYST" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="V+" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="VTEMP" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM26-A" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;Digital Factory Preset Thermostat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Open Drain Output</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM26-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5">
<connects>
<connect gate="G(" pin="!OS!" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="HYST" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="V+" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="VTEMP" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2675" prefix="U">
<description>SIMPLE SWITCHER&lt;p&gt;
1A Step-Down Voltage Regulator</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM2675"/>
</gates>
<devices>
<device name="M" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="CB" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="GND@3" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="GND@6" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="VSW" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="N" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="CB" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="GND@3" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="GND@6" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="VSW" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM22675" prefix="U">
<description>SIMPLE SWITCHER®&lt;p&gt;
1A Step-Down Voltage Regulator</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM22675"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PSOP8">
<connects>
<connect gate="G(" pin="BOOT" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="SW" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2585S" prefix="U">
<description>3A Flyback Regulator</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM2585S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO263-5">
<connects>
<connect gate="G(" pin="COMP" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="GND@6" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="SW" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2585T" prefix="U">
<description>3A Flyback Regulator</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM2585T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220-5">
<connects>
<connect gate="G(" pin="COMP" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="SW" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2733" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;Boost Converters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
0.6/1.6 MHz, with 40V Internal FET Switch</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM2733"/>
</gates>
<devices>
<device name="?MF" package="SOT23-5">
<connects>
<connect gate="G(" pin="!SHDN!" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="SW" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM22678" prefix="U">
<description>SIMPLE SWITCHER®&lt;p&gt;
5A  Step-Down Voltage Regulator
with Precision Enable</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM22678"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO263-7">
<connects>
<connect gate="G(" pin="BOOT" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="EN" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="SW" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM22676" prefix="U">
<description>SIMPLE SWITCHER®&lt;p&gt;
3A Step-Down Voltage Regulator</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM22676"/>
</gates>
<devices>
<device name="TJ" package="TO263-7">
<connects>
<connect gate="G(" pin="BOOT" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="EN" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="SW" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MR" package="PSOP8">
<connects>
<connect gate="G(" pin="BOOT" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="SW" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LMV112" prefix="U">
<description>DUAL CLOCK BUFFER</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LMV112"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LLP8-3X3">
<connects>
<connect gate="G(" pin="EN1" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="EN2" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="IN1" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="IN2" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="OUT1" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="OUT2" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM25085A" prefix="U">
<description>Step Down Switching Controller&lt;p&gt;
42V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller with 0.9V Reference</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM25085A"/>
</gates>
<devices>
<device name="MM" package="MSOP08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="ISEN" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="PGATE" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="RT" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MY" package="MSOP08-EP">
<connects>
<connect gate="G(" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="ISEN" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="PGATE" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="RT" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SD" package="LLP8-3X3">
<connects>
<connect gate="G(" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="ISEN" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="PGATE" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="RT" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM5107" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;Half Bridge Gate Driver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
100V / 1.4A Peak</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM5107"/>
</gates>
<devices>
<device name="MA" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="HB" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="HI" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="HO" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="HS" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="LI" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="LO" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VSS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SD" package="LLP8-4X4">
<connects>
<connect gate="G(" pin="HB" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="HI" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="HO" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="HS" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="LI" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="LO" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VSS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2937" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
400mA and 500mA</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM2937"/>
</gates>
<devices>
<device name="ES" package="TO263-3">
<connects>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="GND@4" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="IMP" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="GND@4" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM3916" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;LED DRIVER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
10 LED Dot/Bar Display Driver, National Semiconductor</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM3916"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G(" pin="L1" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="L10" pad="10"/>
<connect gate="G(" pin="L2" pad="18"/>
<connect gate="G(" pin="L3" pad="17"/>
<connect gate="G(" pin="L4" pad="16"/>
<connect gate="G(" pin="L5" pad="15"/>
<connect gate="G(" pin="L6" pad="14"/>
<connect gate="G(" pin="L7" pad="13"/>
<connect gate="G(" pin="L8" pad="12"/>
<connect gate="G(" pin="L9" pad="11"/>
<connect gate="G(" pin="MODE" pad="9"/>
<connect gate="G(" pin="REFADJ" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="REFOUT" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="RHI" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="RLO" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="SIG" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="V+" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LP2954IS" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;LDO REGULATOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5V and Adjustable Micropower</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LP2954IS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO263-3">
<connects>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="GND@4" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2596T" prefix="U">
<description>SIMPLE SWITCHER&lt;p&gt;
150 kHz, 3A Step-Down Voltage Regulator</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM2596T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220-5">
<connects>
<connect gate="G(" pin="!ON!/OFF" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2596S" prefix="U">
<description>SIMPLE SWITCHER&lt;p&gt;
150 kHz, 3A Step-Down Voltage Regulator</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM2596S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO263-5">
<connects>
<connect gate="G(" pin="!ON!/OFF" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="GND@6" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM3478" prefix="U">
<description>Low-Side N-Channel Controller&lt;p&gt;
High Efficiency Switching Regulator</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM3478"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="AGND" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="COMP" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="DR" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="FA/SD" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="ISEN" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="PGND" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2674" prefix="U">
<description>SIMPLE SWITCHER&lt;p&gt;
500 mA Step-Down Voltage Regulator</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM2674"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="CB" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="ON/!OFF!" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="VSW" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="CB" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="ON/!OFF!" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="VSW" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2622" prefix="U">
<description>DC/DC CONVERTER&lt;p&gt;
600kHz/1.3MHz Step-up PWM</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM2622"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="!SHDN!" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="FSLCT" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="SS" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="SW" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="VC" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM3224" prefix="U">
<description>DC/DC CONVERTOR&lt;p&gt;
615kHz/1.25MHz Step-up PWM</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM3224"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="!SHDN!" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="FSLCT" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="SS" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="SW" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="VC" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM3103" prefix="U">
<description>Step-Down Voltage Regulator&lt;p&gt;
SIMPLE SWITCHERSynchronous 1MHz 0.75A</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM3103"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP16-MXA16A">
<connects>
<connect gate="G(" pin="AGND" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="BST" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="EN" pad="12"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="11"/>
<connect gate="G(" pin="GND@10" pad="10"/>
<connect gate="G(" pin="GND@9" pad="9"/>
<connect gate="G(" pin="PGND@15" pad="15"/>
<connect gate="G(" pin="PGND@16" pad="16"/>
<connect gate="G(" pin="RON" pad="13"/>
<connect gate="G(" pin="SS" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="SW@3" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="SW@4" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="G(" pin="VIN@1" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VIN@2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM3488" prefix="U">
<description>SWITCHING SEPIC REGULATOR</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM3488"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="AGND" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="COMP" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="DR" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="FA/SYNC/SD" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="ISEN" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="PGND" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LP38690SD-ADJ" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;LDO REGULATOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1A Adjustable</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LP38690SD-ADJ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LLP6-3X3">
<connects>
<connect gate="G(" pin="ADJ" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="VIN@1" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VIN@6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LP38692SD-ADJ" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;LDO REGULATOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1A Adjustable</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LP38692SD-ADJ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LLP6-3X3">
<connects>
<connect gate="G(" pin="ADJ" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="VIN@1" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VIN@6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM38692MP" prefix="U">
<gates>
<gate name="G(" symbol="LP38692SD-ADJ"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LP38692MP-ADJ" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;LDO REGULATOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1A Adjustable</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LP38692MP-ADJ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT223-5">
<connects>
<connect gate="G(" pin="ADJ" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="EN" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="VIN" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM34" prefix="U">
<description>TEMPERATURE SENSOR</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM34"/>
</gates>
<devices>
<device name="DM" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="VOUT" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="Z" package="TO92">
<connects>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="VOUT" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="VS" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM2941" prefix="U">
<description>LDO REGULATOR</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM2941"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="TO263-5">
<connects>
<connect gate="G(" pin="!ON!/OFF" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="3 6"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="T" package="TO220-5">
<connects>
<connect gate="G(" pin="!ON!/OFF" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="K" package="TO220-5KC">
<connects>
<connect gate="G(" pin="!ON!/OFF" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="IN" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="OUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM628" prefix="U">
<description>Precision Motion Controller</description>
<gates>
<gate name="G(" symbol="LM628"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G(" pin="/CS" pad="12"/>
<connect gate="G(" pin="/IN" pad="1"/>
<connect gate="G(" pin="/PS" pad="16"/>
<connect gate="G(" pin="/RD" pad="13"/>
<connect gate="G(" pin="/RST" pad="27"/>
<connect gate="G(" pin="/WR" pad="15"/>
<connect gate="G(" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G(" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="G(" pin="CLK" pad="26"/>
<connect gate="G(" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="G(" pin="D1" pad="10"/>
<connect gate="G(" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="G(" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="G(" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="G(" pin="D5" pad="6"/>
<connect gate="G(" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="G(" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="G(" pin="DAC0" pad="25"/>
<connect gate="G(" pin="DAC1" pad="24"/>
<connect gate="G(" pin="DAC2" pad="23"/>
<connect gate="G(" pin="DAC3" pad="22"/>
<connect gate="G(" pin="DAC4" pad="21"/>
<connect gate="G(" pin="DAC5" pad="20"/>
<connect gate="G(" pin="DAC6" pad="19"/>
<connect gate="G(" pin="DAC7" pad="18"/>
<connect gate="G(" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G(" pin="HI" pad="17"/>
<connect gate="G(" pin="VDD" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
