<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="HTSSOP28PWP">
<description>&lt;b&gt;TPS40055PWP&lt;/b&gt; (R-PDSO-G**) PowerPAD (TM) 28 pol.&lt;p&gt;
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE&lt;br&gt;
Source: www.ti.com ... TPS40055 package.pdf &amp; slma002.pdf</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TLC5940">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="BLANK" direction="in"/>
<pin name="XLAT" direction="in"/>
<pin name="VPRG" direction="in"/>
<pin name="DCPRG" direction="in"/>
<pin name="XERR" direction="out"/>
<pin name="SIN" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SOUT" direction="out"/>
<pin name="GSCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="IREF" direction="pas"/>
<pin name="OUT0" direction="out"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT5" direction="out"/>
<pin name="OUT6" direction="out"/>
<pin name="OUT7" direction="out"/>
<pin name="OUT8" direction="out"/>
<pin name="OUT9" direction="out"/>
<pin name="OUT10" direction="out"/>
<pin name="OUT11" direction="out"/>
<pin name="OUT12" direction="out"/>
<pin name="OUT13" direction="out"/>
<pin name="OUT14" direction="out"/>
<pin name="OUT15" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TLC5940" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TLC5940"/>
</gates>
<devices>
<device name="NT" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BLANK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DCPRG" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GSCLK" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SIN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SOUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VPRG" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="XERR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="XLAT" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="PWP" package="HTSSOP28PWP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BLANK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DCPRG" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GSCLK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT12" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT13" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT15" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT9" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VPRG" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="XERR" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="XLAT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>